grafana

telegraf

influx

# Monitoring du PC Florelie

monitoring à l’aide de Telegraf.

Le fichier de configuration de Telegraf doit être placé à l’emplacement suivant :

C:\Program Files\telegraf

à noter que le service Telegraf doit être lancé au démarrage de Windows.

# Code ESP32

Il s’agit du code de l’ESP32 utilisé pour le capteur météo.

Les dépendances (librairies) ne sont pas incluses dans ce répo GitHub. Elles doivent être récupérées via l’IDE Arduino.

Note : le mot de passe Wifi a été remplacé pour des raisons de confidentialité sous GitHub

Note : Afin d’exécuter le code Arduino, il faudra le remplacer dans une arborescence dédiée.